2020-02-13

OEM-MF-M890-TTL-3V3

Reklamationsbearbeitung

# Vorgehensweise

* Von 9 neuen Baugruppen Referenzwerte aufnehmen: Reichweite mit mehreren Datenträgern
* Ausgangspegel mit Spektrum-Analyser messen
* Modulationsseitenbänder sichtbar und messbar machen
* Stromaufnahme bei diesen Betriebszuständen messen:
* Leerlauf
* Kommandobearbeitung ohne Datenträger
* Kommandobearbeitung mit Datenträger an Grenze der Reichweite
* Kommandobearbeitung mit Datenträger auf Antenne

# Aufnahme der Referenzwerte

## Referenzbaugruppen/Seriennummern

198119

198121

198122

198123

198124

198125

198126

198127

198128

## Referenzantennen

Mehrere Antennen wg. möglicher Toleranzen verwenden. Falls auffällige Toleranzen, alle Antennen zum Testen verwenden.

## Referenzdatenträger

Mehrere Datenträger wg. möglicher Toleranzen verwenden.