Kundengerät umgestellt auf 192.168.4.21, 8000


FW Version
==========
>> 50 00 00 04 54
<< 50 00 22 04 4F 45 4D 2D 44 45 53 2D 4D 38 39 30 2D 54 54 4C 20 32 30 31 39 30 33 30 35 20 31 31 3A 34 32 20 41 4D 62
EM-DES-M890-TTL 20190305 11:42 AM


Serial Number
=============
>> 50 00 00 05 55
<< 50 00 08 05 AA F7 0E 01 E7 E3 9D 25 B3
AA F7 0E 01 E7 E3 9D 25


Request Trigger Setting
=======================
>> 50 00 01 0F 02 5C
<< 50 00 07 0F 50 00 02 22 01 26 57 58
The currently programmed command is: 50 00 02 22 01 26 57


Set Trigger Active
==================
>> 50 00 01 0F 04 5A
<< 50 00 00 0F 5F 50 00 00 0F 5F - ???
Result to trigger:
<< 50 00 08 22 02 00 18 04 AE 99 CA DA 43


Set Trigger Active and Read
===========================
>> 50 00 01 0F 06 58
<< 50 00 07 0F 50 00 02 22 01 26 57 58


Take Logic Measurements to detect execution time from trigger to telegram


Switch OFF Auto-List Cards
==========================
>> 50 00 05 23 00 00 00 00 00 76
<< 50 00 00 23 73


Take Logic Measurements to detect execution time from trigger to telegram


Result: After shutting OFF auto-list cards, almost every trigger gets detected and leads to a telegram. The timing from trigger to telegram is < 100 ms


Power Cycle
===========


Every trigger produces 2 identical telegrams.



Deactivate and Read Trigger
50 00 01 0F 02 5C

Activate Trigger
50 00 01 0F 04 5A


Every trigger produces 1 telegram





Safe Procedure to prepare the devices
=====================================

1. Auto-List abschalten
>> 50 00 05 23 00 00 00 00 00 76
<< 50 00 00 23 73

2. Vorhandes Trigger-Kommando auslesen und Ausführung anhalten
>> 50 00 01 0F 02 5C
<< 50 00 07 0F 50 00 02 22 01 26 57 58
Das aktuell programmierte Kommando ist: 50 00 02 22 01 26 57

3. Evtl. neues Kommando programmieren
UID von ISO14443A auslesen: 50 00 08 0F 07 50 00 02 22 00 52 22 50 (ca. 40 ms mit Datenträger, 90 ms ohne Datenträger)
UID von ISO14443B auslesen: 50 00 07 0F 07 50 00 01 41 00 10 5F (ca. 15 ms)
UID von ISO15693 auslesen:  50 00 09 0F 07 50 00 03 A1 26 00 00 D4 51 (ca. 100 ms)
UID von ISO15693 auslesen:  50 00 09 0F 07 50 00 03 A1 22 00 00 D0 51 (langsamer, ca. 120 ms)

Lifecheck und UID mit APDU auslesen: 50 00 11 0F 07 50 00 02 22 01 26 57 50 00 04 2C 80 EA 00 00 12 49

4. Trigger-Ausführung wieder starten
>> 50 00 01 0F 04 5A
<< 50 00 00 0F 5F 50 00 00 0F 5F

Jetzt kann ein neues Kommando einfach einprogrammiert werden.


