Tag-Types
=========


NFC Forum Type 1
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Innovision Topaz IRT5011


NFC Forum Type 2
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
NXP Mifare Ultralight
NXP Mifare Ultralight C
NXP NTAG203

INFINEON my-d NFC SLE 66R01P
INFINEON my-d NFC SLE 66R32P

Kovio 2k (K14T1)


NFC Forum Type 3
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
Sony FeliCa


NFC Forum Type 4
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ
NXP Mifare DESFire EV1
ISO/IEC 14443 standard series, full compliant cards





URI Identifier Code (UIC)
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

0x00 = Nothing, used for custom headers

0x01 = http://www.

0x02 = https://www.

0x03 = http://

0x04 = https://



http://ibadrinath.blogspot.de/2012/07/nfc-data-exchange-format-ndef.html

http://members.nfc-forum.org/specs/spec_list/

https://learn.adafruit.com/adafruit-pn532-rfid-nfc/ndef

http://www.dummies.com/consumer-electronics/nfc-data-exchange-format-ndef/


https://ndefeditor.grundid.de

https://www.ndefparser.net




Sample Tag I-Code SLI
ŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻŻ

NDEF Payload: https://idtronic.de/?p=1234

00 E1400E00
01 0318D101
02 14550469
03 6474726F
04 6E69632E
05 64652F3F
06 703D3132
07 3334FE00
08 00000000

E1400E000318D101145504696474726F6E69632E64652F3F703D31323334FE0000000000

idtronic.de/?p=1234 = 696474726F6E69632E64652F3F703D31323334